##### Габариты грузовых машин и автопоездов

Газель габариты (технические характеристики)

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 1500кг |
| Кузов: | Тент |
| Длина: | 3м |
| Ширина: | 1.9м |
| Высота: | 1.5м |
| Объем: | 12 - 18м3 |

Газель

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 1500кг |
| Кузов: | Будка |
| Длина: | 3м |
| Ширина: | 1.8м |
| Высота: | 1.75м |
| Объем: | 12 - 18м3 |

Газель с длинной базой

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 1500кг |
| Кузов: | Тент/Борт |
| Длина: | 4м |
| Ширина: | 1.9м |
| Высота: | 2м |
| Объем: | 12 - 18м3 |

Газель грузопасажирская

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 1500кг |
| Кузов: | Тент |
| Длина: | 1.9м |
| Ширина: | 1.9м |
| Высота: | 1.5м |

Газель бортовая

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 1500кг |
| Кузов: | Открытый |
| Длина: | 3м |
| Ширина: | 2м |

ЗИЛ «Бычек»

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 3000кг |
| Кузов: | Тент/Фургон |
| Длина: | 4м |
| Ширина: | 2.3м |
| Высота: | 2м |

ЗИЛ

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 5000кг |
| Кузов: | Фургон |
| Длина: | 4 - 4.7м |
| Ширина: | 2.4м |
| Высота: | 2.2м |
| Объем: | 30м3 |

ЗИЛ

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 5 - 7 тонн |
| Кузов: | Борт |
| Длина: | 3.8 - 4.7м |
| Ширина: | 2.3м |

МАЗ, КАМАЗ, Иномарки

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 10 тонн |
| Кузов: | Тент/Борт/Фургон |
| Длина: | 6м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 2.5м |
| Объем: | 38м3 |

МАЗ, КАМАЗ, Иномарки

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 10 тонн |
| Кузов: | Тент/Борт |
| Длина: | 8 - 9м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 2.5м |

Евро фура

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 20 - 25 тонн |
| Кузов: | Тент/Борт/Термо/Рефрижератор |
| Длина: | 12 - 13.6м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 2.5м |
| Объем: | 60 - 96м3 |
| Вместимость: | 22 - 33 европалет |

«ЮМБА»(JUMBO) Прицеп с «ломаной рамой»

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 20 тонн — автопоезд |
| Кузов: | Тент/Борт/Термо/Рефрижератор |
| Объем: | 86 - 110м3 (JUMBO) |
| Вместимость: | 33 европалет |
| **Размер «ступеньки» —** |  |
| Длина: | 4.4м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 2.5 - 2.7м |
| **Размер остального прицепа —** |  |
| Длина: | 9.2м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 3.15 - 3.5м |

Автосцепка

|  |  |
| --- | --- |
| Грузоподъемность: | 16 - 25 тонн |
| Общий объем: | 60 - 120м3 |
| Вместимость: | 22 - 33 европалет |
| **Размер кузова —** |  |
| Длина: | 7.5 - 8.05м |
| Ширина: | 2.43м |
| Высота: | 3м |
| Объем: | 54.67 - 58.68м3 |
| **Размер прицепа —** |  |
| Длина: | 7.5 - 8.05м |
| Ширина: | 2.43м |
| Высота: | 3м |
| Объем: | 54.67 - 58.68м3 |

##### Таблица размеров грузовых машин автопоездов

Автопоезд общий объем: 82 куб. м («стандартная еврофура»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Размеры прицепа:** |  |
| Длина: | 13.6м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 2.5м |
| Объем: | 82м3 |
|  | В зависимости от высоты полуприцепа объём может колебаться от 82 до 92м3 |

Автопоезд общий объем: до 95 куб. м («JUMBО»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Прицеп с «ломаной» рамой.Размеры «ступеньки»:** |  |
| Длина: | 4.4м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 2.5м |
| **Размеры остального полуприцепа:** |  |
| Длина: | 9.2м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 3 - 3.1м |

Автопоезд общий объем: до 105 куб. м («MEGA»)

|  |  |
| --- | --- |
| **Прицеп с «ровным» полом и большой высотой:** |  |
| Длина: | 13.6м |
| Ширина: | 2.45м |
| Высота: | 3 - 3.1м |

Автопоезд общий объем от 110 до 115 куб. М

|  |  |
| --- | --- |
| **Размер кузова:** |  |
| Длина: | 7.5м |
| Ширина: | 2.48м |
| Высота: | 2.95м |
| Объем: | 54.87м3 |
|  | За счёт изменения длины и высоты может меняться объём кузова |
| **Размер прицепа:** |  |
| Длина: | 7.5м |
| Ширина: | 2.48м |
| Высота: | 3м |
| Объем: | 55.8м3 |
|  | За счёт изменения длины и высоты может меняться объём кузова |

Автопоезд общий объем: до 120 куб. М

|  |  |
| --- | --- |
| **Размер кузова:** |  |
| Длина: | 8.05м |
| Ширина: | 2.43м |
| Высота: | 3м |
| Объем: | 58.68м3 |
| **Размер прицепа:** |  |
| Длина: | 8.05м |
| Ширина: | 2.43м |
| Высота: | 3м |
| Объем: | 58.68м3 |

##### Марки грузовых автомобилей до 1 тонны

| Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Россия, Беларусь, СНГ** |  |
| ВИС-2345 (пикап с надстр) | 4х2 | 0,49 | - | 1,83 |
| ВИС-2345 (пикап) | 4х2 | 0,49 | - | - |
| ВИС-2345 (с а/ф «Купава») | 4х2 | 0,54 | 1,77х1,54х1,04 | 2,8 |
| ВИС-23452 (фургон изотерм) | 4х4 | 0,35 | - | 3,2 |
| ВИС-23454 (сед. тягач с п/п) | 4х2 | 0,49 | - | - |
| ВИС-2346-1-10 (пикап с дв/ряд каб) | 4х4 | 0,365 | 1,21х1,60х0,40 | - |
| ВИС-2346-10 (пикап) | 4х4 | 0,49 | 1,85х1,56х0,33 | - |
| ВИС-2346-12 (пикап с надстр) | 4х4 | 0,49 | 1,85х1,56х1,04 | 3,0 |
| ВИС-2347 (пикап) | 4х2 | 0,49 | - | 1,85 |
| ВИС-2347-12 (пикап с надстр) | 4х2 | 0,49 | - | 3,5 |
| ГАЗ-22107 «Соболь» (бортовой) | 4х4 | 0,85 | 2,34х1,98х0,40 | - |
| ГАЗ-2310 «Соболь» (бортовой) | 4х2 | 0,9 | 2,31х1,98х0,38 | - |
| ГАЗ-23107 «Соболь» (бортовой) | 4х2 | 0,85 | 2,34х1,98х0,40 | - |
| ГАЗ-2752 «Соболь» (фургон комби) | 4х2 | 0,5 | 1,33 (дл) | 2,8 |
| ГАЗ-2752 «Соболь» (фургон) | 4х2 | 0,9 | 2,46х1,83х1,53 | 6,9 |
| Иж-27175 (пикап с надстр) | 4х2 | 0,575 | 1,84х1,60х1,14 | 3,35 |
| СеАЗ-11116 – 60 (пикап с надстр) | 4х2 | 0,4 | 1,78х1,335 | - |
| ТагАЗ Мастер 2,6 МТ (бортовой) | 4х2 | 0,98 | - | - |
| УАЗ Cargo-23602-130 (бортовой) | 4х4 | 0,8 | - | 6,5 |
| УАЗ Pickup (23602) (пикап с дв/ряд каб) | 4х4 | 0,8 | 1,40х1,50х0,65 | - |
| УАЗ-3741 (ц/м фургон) | 4х4 | 0,925 | - | - |
| УАЗ-3909 «фермер» (грузопассажирский) | 4х4 | 0,925 | - | - |
| УАЗ-39625 (грузопассажирский) | 4х4 | 0,935 | - | - |
| **Импортные** |  |
| BAW Tonik (ц/м фургон) | 4х2 | 0,99 | 3,00х1,70х1,70 | 8,7 |
| Chana SC1022DBN (бортовой) | 4х2 | 0,88 | 2,50х1,40х0,35 | - |
| Citroen Berlingo First (пикап) | 4х2 | 0,8 | - | 3,0 |
| Citroen Berlingo New (пикап) | 4х2 | 0,85 | - | 4,1 |
| Citroen Jamper Fgtl 30 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,99 | 2,67х1,87х1,66 | 8,0 |
| FAW 1010 (бортовой) | 4х2 | 0,9 | 2,49х1,39х0,33 | - |
| FAW 1010 (бортовой) | 4х2 | 0,9 | 2,18х1,39х0,33 | - |
| FAW 1031 (бортовой) | 4х2 | 0,99 | 3,10х1,80х0,45 | - |
| FAW 6371 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,6 | 1,95х1,30х1,30 | 3,3 |
| Fiat Doblo Cargo 1. 3 (ц/м фургон) | 4х2 | 0. 73 | 1,68х1,47х1,3 | 3,2 |
| Fiat Doblo New 1. 4 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,0 | 1,82х1,23х1,3 | 3,4 |
| Fiat Doblo New 2,0 Multijet (ц/м фургон) | 4х2 | 1,0 | 1,82х1,23х1,3 | 3,4 |
| Foton Forland 0. 5T BJ1020V0J31 (бортовой) | 4х2 | 1,0 | 2,495х1,41х0,32 | - |
| Foton Forland BJ1032V3JA3-A (самосвал) | 4х2 | 0,99 | 3,30х1,61х0,36 | - |
| JMC 1032 (бортовой) | 4х2 | 1.0 | - | - |
| Kasten (ц/м фургон) | - | - | - | - |
| Mersedes-Benz Sprinter 209CDI R1 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,78 | 2,60х1,65(1,94) | 7,5(8,5) |
| Mersedes-Benz Sprinter 211CDI R1 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,0 | 2,60х1,65(1,94) | 7,5(8,5) |
| Opel Combo 1,3 CDTI (пикап) | 4х2 | 0,7 | 1,79х1,19 | 2,8 |
| Peugeot Boxer 330 L1H1 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,98 | 2,67х1,66 | 8,0 |
| Peugeot Boxer 330 L2H1 (ц/м фургон) | 4х2 | 0,98 | 3,12х1,66 | 10,0 |
| Piaggio Porter MPV J7. 495 (грузопасс) | 4х2 | 0,56 | - | 1,4 |
| Renault Kangoo Express (пикап) | 4х2 | 0,61 | - | 2,75 |
| Volkswagen Crafter 35 | 4х2 | 0,9 | 4,30х1,78х1,94 | 14,0 |

##### Марки грузовых автомобилей до 2 тонн

| Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Россия, страны СНГ** |  |
| ГАЗ 2705-216 (комбинированный фургон) | 4х2 | 1,41 | 2,00х1,72х1,52 | - |
| ГАЗ 2705-216 (фургон) | 4х2 | 1,35 | 3,13х1,72х1,52 | - |
| ГАЗ 2705-216-1 (фургон) | 4х2 | 1,35 | 3,13х1,72х1,52 | - |
| ГАЗ 2705-216-2 (фургон) | 4х2 | 1,35 | 3,13х1,72х1,52 | - |
| ГАЗ 2705-408 (фургон) | 4х2 | 1,35 | 3,13х1,72х1,52 | - |
| ГАЗ 27057-408 (комбинированный фургон) | 4х2 | 1,19 | 2,00х1,72х1,52 | - |
| ГАЗ 2705Д1 (комбинированный фургон) | 4х2 | 1,41 | 2,21х1,56х0,13 | - |
| ГАЗ 3302-748 «ГАЗель» (бортовой) | 4х2 | 1,5 | 3,06х1,94х0,38 | - |
| ГАЗ 3302Д1 «ГАЗель» (бортовой) | 4х2 | 1,5 | 3,06х1,94х0,38 | - |
| ГАЗ 3302Д3 «ГАЗель» (бортовой) | 4х2 | 1,5 | 3,06х1,94х0,38 | - |
| ГАЗ 3302Д4 «ГАЗель» (бортовой удлиненная) | 4х2 | 1,325 | 4,30х1,94х1,40 | - |
| ГАЗ 3308 «Садко» (бортовой удлиненный) | 4х4 | 1,8 | 3,49х2,17х0,51 | - |
| ГАЗ 3308 «Садко» (бортовой) | 4х2 | 2,0 | 3,49х2,17х0,51 | - |
| ГАЗ Maxus (129 л. с. ) (ц/м фургон) | 4х2 | 1,59 | 2,59х1,77х1,51 | 10,0 |
| ГАЗ Maxus (95 л. с. ) (ц/м фургон) | 4х2 | 1,49 | 2,59х1,77х1,51 | 7,0 |
| ГАЗ Maxus LWB HR 3. 2t (ц/м фургон) | 4х2 | 1,316 | 3,36х1,77х1,71 | 10,3 |
| ГАЗ Maxus LWB HR 3. 5t (ц/м фургон) | 4х2 | 1,616 | 3,36х1,77х1,71 | 10,3 |
| ТагАЗ Porter 2. 5d MT (бортовой) | 4х2 | 1,08 | - | - |
| УАЗ 33036 (бортовой с тентом удлиненный) | 4х2 | 1,3 | - | - |
| **Импортные** |  |
| BAW 33462 (бортовой) | 4х2 | 1,1 | 3,88х2,00х0,40 | - |
| Chana SC1026DAN (бортовой) | 4х2 | 1,05 | 2,65х1,45х0,35 | - |
| Citroen Jumper Fgtl 33 L2H1 2. 2 HDi (ц/м фургон) | 4х2 | 1,415 | 3,12х1,87х1,66 | 10,0 |
| Citroen Jumper Fgtl 33 L2H2 2. 2 HDi (ц/м фургон) | 4х2 | 1,375 | 3,12х1,87х1,93 | 11,5 |
| Citroen Jumper Fgtl 35 L3H3 2. 2 HDi (ц/м фургон) | 4х2 | 1,5 | 3,71х1,87х1,93 | 15,0 |
| FAW CA1031K2L (бортовой) | 4х2 | 2,0 | 3,10х1,61х0,40 | - |
| FAW CA1041K26L2 (бортовой) | 4х2 | 2,0 | 4,21х1,81х0,37 | - |
| Ford Ranger (пикап, двухрядн кабина) | 4х4 | 1,14 | 1,53х0,465 | - |
| Foton Aumark BJ1039 V4JD3-RE (бортовой) | 4х2 | 1,15 | 3,20х1,76х0,38 | - |
| Foton Aumark BJ1039R (бортовой) | 4х2 | 1,5 | 3,02х1,60х0,36 | - |
| Foton Forland 1T BJ1020 V3JA3-4 (бортовой) | 4х2 | 1,3 | 3,00х1,51х0,32 | - |
| Foton Forland 1T BJ1028 V3JA2-1 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,5 | 2,63х1,60х0,34 | - |
| Foton Ollin Express 1.5T BJ1039V4JB3-ZB (бортовой) | 4х2 | 1,8 | 3,34х1,81х0,36 | - |
| Foton Ollin Surpassing 1.5T BJ1039V4JD3-A (бортовой) | 4х2 | 2,0 | 3,20х1,76х0,38 | - |
| Jinbei SY1030DFH3 (бортовой) | 4х2 | 1,125 | 3,43х1,91х0,38 | - |
| Jinbei SY1044SVS4 (бортовой) | 4х2 | 1,45 | 3,43х1,91х0,38 | - |
| Nissan Europe LCV NP300 (пикап) | 4х4 | 1,05 | 1,485 (дл) | - |
| Peugeot Boxer 333 L2H1 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,415 | 3,12х1,66 | 10,0 |
| Peugeot Boxer 335 L2H2 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,575 | 3,12х1,93 | 11,5 |
| Peugeot Boxer 440 L4H2 (ц/м фургон) | 4х2 | 1,9 | 4,07х1,93 | 15,0 |
| Yuejin NJ1041DBZ (бортовой) | 4х2 | 1,4 | 4,21х1,81х0,37 | - |

##### Марки грузовых автомобилей до 3 тонн

| Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Россия, страны СНГ** |  |
| ГАЗ 3308 «Егерь» (бортовой 5 мест удлиненный) | 4х4 | 2,09 | - | - |
| ГАЗ 3308 «Егерь» (бортовой 5 мест) | 4х4 | 2,09 | - | - |
| ЗИЛ 2502 ММЗ Д - 245.9 (самосвал) | 4х2 | 2,5 | 2,89х2,17х0,52 | - |
| ЗИЛ 43272Н (бортовой) | 4х4 | 3,0 | 2,52х2,25х0,45 | - |
| ЗИЛ 43273Н (бортовой) | 4х4 | 3,0 | 3,75х2,42х0,45 | - |
| ЗИЛ 5301 АО (фургон) | 4х2 | 2,9 | 3,75х2,26х1,95 | 16,0 |
| ЗИЛ 5301 В3 (с изотермическим кузовом) | 4х2 | 2,6 | 3,70х2,10х2,10 | 16,3 |
| ЗИЛ 5301 В4 (с изотермическим кузовом) | 4х2 | 2,865 | 3,70х2,10х2,10 | 16,3 |
| ЗИЛ 5301 ВА (с изотермическим кузовом) | 4х2 | 2,3 | 3,70х2,10х2,10 | 16,3 |
| ЗИЛ 5301 ВЕ (бортовой) | 4х2 | 3,0 | 3,70х2,25х0,45 | - |
| ЗИЛ 5301 Е4 (с изотермическим кузовом) | 4х2 | 2,35 | 4,31х2,10х2,10 | 19,0 |
| ЗИЛ 5301 ЕЕ (бортовой) | 4х2 | 3,0 | 4,39х2,25х0,45 | - |
| ЗИЛ 5301 КЕ (бортовой, кабина с 1 спальным) | 4х2 | 2,9 | 3,75х2,25х0,45 | - |
| ЗИЛ 5301 КЕ (фургон, кабина с 1 спальным) | 4х2 | 2,9 | 3,75х2,25х0,45 | 16,0 |
| ЗИЛ 5301 МЕ (бортовой) | 4х2 | 2,3 | 3,75х2,22х0,45 | - |
| ЗИЛ 5301 МЕ (фургон) | 4х2 | 2,3 | 3,75х2,22х1,95 | 16,0 |
| ЗИЛ 5301 Р1 (фургон) | 4х2 | 2,63 | 4,00х1,95х1,95 | 15,2 |
| **Импортные** |  |
| BAW 1065F (ц/м фургон, полуторная кабина) | 4х2 | 2,73 | 4,90х2,33х2,20 | 25,1 |
| BAW 1065Y (ц/м фургон) | 4х2 | 2,81 | 5,40х2,33х2,20 | 27,7 |
| Dongfeng DFA 1045 (бортовой) | 4х2 | 3,0 | 4,15х2,09х0,45 | - |
| FAW CA1051K26L3 (бортовой) | 4х2 | 3,0 | 6,10х2,10х0,55 | - |
| FORD Transit (бортовой, двойная кабина) | 4х2 | 2,5 | - | - |
| FORD Transit RWD Jumbo (м/авт с двойной ошиновкой) | 4х2 | 2,06 | - | 14,3 |
| Foton Aumark BJ1049 V8JD6-B (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 4,23х1,81х0,38 | - |
| Foton Aumark BJ1049 V8JD6-R (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 4,25х1,81х0,36 | - |
| Foton Forland BJ1056R (бортовой) | 4х2 | 2,99 | 3,67х1,81х0,36 | - |
| Foton Forland Star IV 2.0T BJ1036V3JB3 (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 3,22х1,81х0,36 | - |
| Foton Forland Star IV 2.0T BJ1046V8JE5-D (бортовой) | 4х2 | 2,7 | 3,50х1,81х0,36 | - |
| Foton Ollin Surpassing 2.0T BJ1049V9JD6-C (бортовой) | 4х2 | 2,51 | 4,23х1,81х0,38 | - |
| JAC HFC1020K/KR1 (бортовой) | 4х2 | 2,2 | 3,30х1,77х0,37 | - |
| JAC HFC1040K/KR1 CY4100Q (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 3,93х1,77х0,40 | - |
| JAC HFC1045K2 (бортовой) | 4х2 | 2,5 | 4,18х1,90х0,40 | - |
| JAC HFC1045KS/KR1S (бортовой) | 4х2 | 2,8 | 4,18х1,90х0,40 | - |
| VOLKSWAGEN LT-46 (ц/м фургон) | 4х2 | 2,5 | 4,18х2,05х2,15 | 18,5 |

##### Марки грузовых автомобилей до 5 тонн

| Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Россия, страны СНГ** |  |
| ГАЗ 3307 (бортовой со спальной кабиной) | 4х2 | 4,3 | 4,40х2,17х0,51 | - |
| ГАЗ 3307 (бортовой удлиненный) | 4х2 | 4,5 | 5,00х2,17х0,51 | - |
| ГАЗ 3307 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 3,49х2,17х0,51 | - |
| ГАЗ 3307 «Егерь» (бортовой 5 мест удлиненный) | 4х4 | 4,255 | - | - |
| ГАЗ 3307 «Егерь» (бортовой 5 мест) | 4х4 | 4,34 | - | - |
| ГАЗ 3309 (бортовой со спальной кабиной) | 4х2 | 4,3 | 3,50х2,18х0,51 | - |
| ГАЗ 3309 (бортовой удлиненный) | 4х2 | 4,0 | 5,00х2,17х0,52 | - |
| ГАЗ 3309 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 3,49х2,38х0,51 | - |
| ГАЗ 3309 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 3,50х2,18х0,51 | - |
| ГАЗ 3309 «Егерь» (бортовой 5 мест удлиненный) | 4х4 | 4,255 | - | - |
| ГАЗ 3309 «Егерь» (бортовой 5 мест) | 4х4 | 4,34 | - | - |
| ГАЗ 33104 «Валдай» (бортовой со спальной кабиной) | 4х2 | 3,555 | 4,70х2,18х0,51 | - |
| ГАЗ 33104 «Валдай» (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 3,50х2,18х0,52 | - |
| ГАЗ 33104 «Валдай» (фургон со спальной кабиной) | 4х2 | 3,555 | 4,70х2,18х2,52 | - |
| ГАЗ 33104 «Валдай» (шасси) | 4х2 | 4,125 | - | - |
| ГАЗ 331041 «Валдай» (фургон удлиненный) | 4х2 | 3,4 | 5,10х2,30х2,00 | 23,5 |
| ГАЗ 331043 «Валдай» (шасси сдвоен кабина) | 4х2 | 3,25 | 3,50х2,18х0,52 | - |
| ГАЗ 33106 «Валдай» (фургон) | 4х2 | 3,4 | 3,50х2,30х2,00 | 16,1 |
| ЗИЛ 4362 СО «Тапир» (бортовой) | 4х2 | 4,5 | - | - |
| КАМАЗ 4326 (бортовой) | 4х4 | 4,0 | 4,80х2,32х0,50 | - |
| Урал 43206-41 (бортовой с тентом) | 4х4 | 4,2 | 4,00х2,40х1,70 | 16,3 |
| **Импортные** |  |
| BAW 33460 (бортовой) | 4х2 | 3,04 | 4,84х2,10х0,55 | - |
| Dongfeng DFA 1062 (бортовой) | 4х2 | 5,0 | 5,12х2,14х0,55 | - |
| Dongfeng DFA 1063 DJ10 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 5,00х2,22 | - |
| FAW CA 1031 K26L4 (бортовой с тентом) | 4х2 | 5,0 | 5,10х2,10х0,45 | - |
| FAW CA 5051 XXYK26L4 (фургон) | 4х2 | 4,5 | 5,10х2,10х2,08 | 22,3 |
| FAW CA1070K28L3Y (бортовой) | 4х2 | 5,0 | 5,10х2,10х0,45 | - |
| FAW QY5815 (бортовой) | 4х2 | 5,0 | - | - |
| FAW QY5820Р (бортовой, со спальным местом) | 4х2 | 5,0 | - | - |
| Foton Auman BJ1093VEPED-S (бортовой для холодного климата) | 4х2 | 4,3 | 5,40х2,13х0,55 | - |
| Foton Auman ETX BJ1099 VEPED (бортовой со спальной кабиной для холодного климата) | 4х2 | 4,3 | 5,40х2,13х0,55 | - |
| Foton Auman ETX BJ5113VECFG-S (фургон для холодного климата) | 4х2 | 4,5 | 6,50х2,30х2,25 | 33,6 |
| Foton Forland Navigator II 2.5T BJ1043V9JE6-7 (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 4,25х1,81х0,36 | - |
| Foton Forland Navigator III 3T BJ1063VCJEA-1 (бортовой) | 4х2 | 4,5 | 5,10х1,93х0,40 | - |
| Foton Ollin Express 2.5T BJ1043V8JE6-D (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 4,23х1,90х0,40 | - |
| Foton Ollin Surpassing 2.5T BJ1049V9JE6-A (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 4,23х1,90х0,40 | - |
| Foton Ollin Surpassing 3. 0T BJ1069VCJEA-A (бортовой для холодного климата) | 4х2 | 4,5 | 6,73х2,10х0,40 | - |
| Hyundai HD 65 (бортовой с двойной кабиной) | 4х2 | 3,5 | 3,35х1,92 | - |
| Hyundai HD 65 (бортовой) | 4х2 | 3,5 | 4,35х1,92 | - |
| Hyundai HD 72 (бортовой с тентом) | 4х2 | 4,2 | 5,00х2,23х2,00 | 22,3 |
| Hyundai HD 72 (изотермический фургон) | 4х2 | 4,2 | 5,00х2,23х2,00 | 22,3 |
| JAC HFC1061K (бортовой) | 4х2 | 4,0 | 5,20х2,01х0,55 | - |
| Yuejin NJ1080DA (бортовой) | 4х2 | 5,0 | 6,01х2,08х0,55 | - |

##### Марки грузовых автомобилей до 10 тонн

| Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Россия, страны СНГ** |  |
| Автомастер KTX 6319-0111-03 (на шасси КАМАЗ-4308 бортовой с тентом) | 4х2 | 5,6 | 6,12х2,47х2,23 | 9,2 |
| Автомастер KTX 6319-03 (на шасси КАМАЗ-4308 бортовой с тентом) | 4х2 | 5,2 | 5,20х2,47х2,23 | 8,0 |
| Автомастер KTX 6319-12 (на шасси КамАЗ-65115 бортовой с тентом) | 6х4 | 8,5 | 6,38х2,47х2,48 | 21,0 |
| ЗИЛ 432930 ММЗ Д-245,9 (бортовой) | 4х2 | 6,0 | 3,75х2,33х0,58 | - |
| ЗИЛ 432932 27952 (фургон) | 4х2 | 6,7 | 4,00х2,50х2,20 | 22,0 |
| ЗИЛ 432932 3786-ЛФ (фургон) | 4х2 | 6,7 | 4,00х2,30х2,00 | 18,4 |
| ЗИЛ 433110 508. 10 (бортовой) | 4х2 | 6,8 | 4,69х2,33х0,58 | - |
| ЗИЛ 433180 ММЗ Д-260. 11 (бортовой) | 4х2 | 8,0 | 4,69х2,33х0,58 | - |
| ЗИЛ 433360 508. 10 (бортовой) | 4х2 | 6,3 | 3,75х2,33х0,58 | - |
| КАМАЗ 4308 Н3 (бортовой с тентом) | 4х2 | 5,9 | 5,16х2,47х2,30 | 29,0 |
| КАМАЗ 43114-025-15 (бортовой) | 6х6 | 6,09 | 4,80х2,32х0,50 | - |
| КАМАЗ 43118-011-10 (бортовой) | 6х6 | 10,0 | 6,10х2,32х0,50 | - |
| КАМАЗ 43253 (бортовой) | 4х2 | 7,5 | 5,19х2,33х0,45 | - |
| КАМАЗ 5308 (фургон) | 4х2 | 7,5 | - | 11,5 |
| КрАЗ 5133 В2 (бортовой) | 4х2 | 8,5 | 5,25х2,42х0,75 | - |
| КрАЗ 5133 ВЕ (бортовой) | 4х4 | 5,1 | 4,55х2,52х0,36 | - |
| МАЗ 437041-269 (бортовой) | 4х2 | 5,15 | 5,31х2,48х0,54 | - |
| МАЗ 53366-040 (бортовой) | 4х2 | 8,3 | 6,10х2,42х2,33 | - |
| МАЗ 5340 (бортовой) | 4х2 | 9,6 | 6,20х2,50х0,66 | - |
| МАЗ 534019 (бортовой с тентом) | 4х2 | 8,9 | 6,15х2,55х2,9 | 44 |
| МАЗ 5340А8 (бортовой с тентом) | 4х2 | 9,0 | 6,15х2,55х2,60 | 39 |
| Урал 4320 0111-31 (бортовой) | 6х6 | 6,0 | 3,89х2,33х1,00 | - |
| Урал 532301 0011 (бортовой) | 8х8 | 10,0 | 5,69х2,30х1,00 | - |
| Урал 6267 (бортовой) | 4х2 | 9,0 | 6,10х2,42х0,70 | - |
| **Импортные** |  |
| DAF 45 (изотермический фургон) | 4х2 | 5,5 | - | 30,0 |
| DAF LF-series (фургон) | 4х2 | 6,0 | - | - |
| DAF LF45.180 (бортовой тент-штора, 2-спальн кабина) | 4х2 | 7,0 | 7,20х2,50х2,50 | 45,0 |
| DAF LF45.220 (бортовой тент-штора, 2-спальн кабина) | 4х2 | 5,5 | 7,40х2,50х3,12 | - |
| FAW CA1083P9K2L2 (бортовой) | 4х2 | 6,0 | 5,40х2,30х0,40 | - |
| FAW CA5167XXYP11K2L7 (фургон) | 4х2 | 8,0 | 7,60х2,30х2,40 | 42,0 |
| Foton Auman BJ1138VJPHG (бортовой для холодного климата) | 4х2 | 7,0 | 6,20х2,30х0,55 | - |
| Foton Ollin Express 3.5T BJ1089VDJED-C (бортовой) | 4х2 | 5,5 | 6,15х2,05х0,5 | - |
| Foton Ollin Express 4.0T BJ1089VDPFG-D (бортовой) | 4х2 | 6,5 | 5,75х2,10х0,55 | - |
| Foton Ollin Surpassing 14.0T BJ1121VJPFG-A (бортовой) | 4х2 | 7,0 | 6,20х2,10х0,55 | - |
| Iveco 190EL28 (фургон) | 4х2 | 9,5 | 8,48х2,48х2,59 | - |
| Iveco EUROCARGO 75E18 (фургон) | 4х2 | 6,71 | 6,60х2,46х2,65 | - |
| Iveco EuroCargo ML 120 EL17 (фургон) | 4х2 | 5,5 | 6,00х2,50х2,50 | 37,5 |
| MAN 14 (фургон) | 4х2 | 7,0 | 7,10х2,95х2,45 | 50,0 |
| MAN 19 (фургон) | 4х2 | 10,0 | 7,50х2,50х2,70 | - |
| MAN TGM 15.280 (бортовой с тентом) | 4х2 | 9,0 | 7,40х2,47х0,30 | 55,0 |
| Volvo FL (бортовой тент-штора, 1-спальн кабина) | 4х2 | 5,5 | 8,10х2,50х2,90 | - |
| Mercedes-Benz 1222 | 4х2 | 6,0 | 6,76х2,50х2,25 | - |

##### Марки грузовых автомобилей до 20 тонн

| Марка, модель, (тип авто / кузова) | Колесная формула (проходимость) | Грузоподъемность, т. | Размеры кузова, м. | Объем кузова, м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Россия, страны СНГ** |  |
| ЗИЛ 6309H0 ЯМЗ 236НЕ2 (бортовой) | 6х4 | 10,2 | 6,11х2,33х0,58 | - |
| ЗИЛ 640982 ММЗ Д-260.11E2 (бортовой) | 6х4 | 12,165 | - | - |
| КАМАЗ 43118 (бортовой с кму) | 6х6 | 12,0 | - | 27,5 |
| КАМАЗ 53215 (бортовой с тентом) | 6х4 | 11,0 | 6,10х2,32 | 36,5 |
| КАМАЗ 63501-996 (фургон) | 8х8 | 14,0 | - | 11,0 |
| КАМАЗ 65117 (бортовой с тентом) | 6х4 | 14,0 | 7,80х2,47х2,60 | 46,4 |
| КАМАЗ 6560-110 (фургон) | 8х8 | 20,0 | - | 13,0 |
| КрАЗ 6322 ЯМЗ-238Д (бортовой) | 6х6 | 10,1 | - | - |
| КрАЗ 6322 ЯМЗ-238ДE2 (бортовой) | 6х6 | 12,0 | - | - |
| КрАЗ 65053 040-02 (бортовой) | 6х4 | 17,1 | 5,77х2,32х0,83 | - |
| КрАЗ 65101 ЯМЗ-238М2 (бортовой) | 6х4 | 15,4 | 5,77х2,32х0,82 | - |
| МАЗ-6303 022 (бортовой с тентом) | 6х4 | 12,3 | 18,15 (кв.м.) | 43,1 |
| МАЗ-630300 2120 (бортовой) | 6х4 | 13,3 | 7,69х2,36х0,70 | - |
| МАЗ-630300 2121 (бортовой с тентом) | 6х4 | 12,7 | 7,72х2,42х2,32 | 43,3 |
| МАЗ-630308 020 (бортовой) | 6х4 | 12,7 | 7,69х2,36х0,70 | - |
| МАЗ-630308 021 (бортовой с тентом) | 6х4 | 12,6 | 7,72х2,42х2,32 | 43,3 |
| МАЗ-6303А5 (бортовой с тентом) | 6х4 | 13,1 | 18,6 (кв.м.) | 43,5 |
| МАЗ-6303А8 (бортовой с тентом) | 6х4 | 12,3 | 18,6 (кв.м.) | 43,5 |
| МАЗ-6317 (фургон) | 6х6 | 11,0 | 15,75 (кв.м.) | 27,5 |
| МАЗ-631708 020 (бортовой с тентом) | 6х6 | 11,0 | 6,25х2,52х1,75 | 27,5 |
| МАЗ-631708 030 (бортовой с тентом) | 6х6 | 12,0 | 6,97х2,42х2,32 | 39,1 |
| МАЗ-63171 (бортовой с тентом) | 6х6 | 11,8 | 16,9 (кв.м.) | 39,0 |
| МАЗ-63172 (бортовой с тентом) | 6х6 | 11,0 | 15,6 (кв.м.) | 33,3 |
| Урал 632302 (бортовой) | 8х8 | 13,5 | 2,33 | - |
| **Импортные** |  |
| DAF 95 XF 380 (рефрижератор) | 6х2 | 11,0 | 7,33х2,42х2,62 | - |
| DAF 95XF430 (фургон) | 6х2 | 15,0 | - | 50,0 |
| DAF XF95 series (сед.тягач с трехосным п/п Koegel, тент) | 6х2 | 20,0 | 13,6х2,6х2,5 | - |
| IVECO EuroCargo ML 180 E28 (бортовой) | 4х2 | 10,2 | 6,50х2,44х0,60 | - |
| IVECO EUROTECH 260E43 (бортовой с тентом) | 6х2 | 16,2 | 7,65х2,50х2,90 | - |
| IVECO stralis 430 (бортовой с тентом) | 6х2 | 14,87 | 8,17х2,50х2,90 | - |
| MAN 18 280 LE (бортовой с тентом) | 4х2 | 10,3 | 7,44х2,5х2,9 | - |
| MAN 19 463 (бортовой с тентом) | 4х2 | 10,2 | - | 50,0 |
| MAN 26.410 (бортовой с тентом) | 6х2 | 14,3 | 8,00х2,50х3,20 | 64,0 |
| MAN F2001/T37 26.364 (бортовой с тентом) | 6х2 | 12,7 | - | - |
| MAN TG-X 26.400 (бортовой с тентом) | 6х2 | 11,47 | 6,50х2,50х2,57 | 41,8 |
| Mercedes-Benz 2543 (бортовой) | 6х2 | 15,0 | 7,00х2,45х1,00 | - |
| Mercedes-Benz Actros-2543 (бортовой с тентом) | 6х2 | 12,0 | - | 58,0 |
| Mercedes-Benz Actros-2543 (бортовой) | 6х2 | 14,0 | 7,00х2,45х1,00 | - |
| Renault Premium 460.19 T HT1100 (фургон) | 4х2 | 11,360 | 5,91х2,48х3,90 | - |
| Scania R124 (изотермический кузов, 2-спальн кабина) | 6х2 | 15,0 | - | - |
| Tatra T 815-2 ARMAX 260R84/269 (бортовой) | 8х8 | 20,0 | - | - |
| Volvo F10 (бортовой тент) | 6х2 | 14,0 | - | 50,0 |
| Volvo FH12 (бортовой с тентом) | 6х4 | 16,5 | - | - |
| Volvo FH12 (изотермический фургон) | 6х2 | 18,0 | 7,35х2,46х2,46 | - |
| Volvo FH13В (рефрижератор) | 6х2 | 16,0 | - | - |
| Volvo FМ9 (бортовой тент-штора) | 6х2 | 15,0 | 8,20х2,50х2,70 | 55,0 |